附件：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **彩 图** | **材质说明** | **数量** |
| 1 | 主席台 | 2400\*600\*760 | U)V9%%T$01LKINGXC]ZH6~O | 1、基材:中密度纤维板基材(密度≥750kg/m3,游离甲醛量≤9mg/100g)，所有板材经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率低于9%，吸水厚度膨胀率小于3%；2、表面：采用国产优质0.6mmAAA级胡桃木皮饰面；3、油漆：采用台湾大宝油漆,五底三面油漆工艺；4、五金件：采用海福乐牌五金配件。 | 6 |
| 2 | 主席台 | 1600\*600\*760 | U)V9%%T$01LKINGXC]ZH6~O | 1、基材:中密度纤维板基材(密度≥750kg/m3,游离甲醛量≤9mg/100g)，所有板材经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率低于9%，吸水厚度膨胀率小于3%；2、表面：采用国产优质0.6mmAAA级胡桃木皮饰面；3、油漆：采用台湾大宝油漆,五底三面油漆工艺；4、五金件：采用海福乐牌五金配件。 | 0 |
| 2 | 主席椅  | 带扶手（高靠背） |  | 1、定型板：依据人体工程学原理设计，板材承受压力达300KG，并经过防潮、防腐防虫化学外理，湿度为5%—11%；2、面料选用优质牛皮，防潮、防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好，手感柔软，纹理细腻，富有弹性；3、坐垫及靠背，低燃性成型海绵(密度≥45kg/m3,回弹率≥50%)，回弹力好，软硬适中，不变形；4、实木框架。 | 15 |
| 3 | 会议条桌1 | 1200\*400\*760 | 2T}U~8}J5DQ3%H9M5{DO`OP | 1、基材:中密度纤维板基材(密度≥750kg/m3,游离甲醛量≤9mg/100g)，所有板材经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率低于9%，吸水厚度膨胀率小于3%；2、表面：采用国产优质0.6mmAAA级胡桃木皮饰面；3、油漆：采用台湾大宝油漆,五底三面油漆工艺；4、五金件：采用海福乐牌五金配件。 | 54 |
| 4 | 会议条桌2 | 1800\*400\*760 | 2T}U~8}J5DQ3%H9M5{DO`OP | 1、基材:中密度纤维板基材(密度≥750kg/m3,游离甲醛量≤9mg/100g)，所有板材经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率低于9%，吸水厚度膨胀率小于3%；2、表面：采用国产优质0.6mmAAA级胡桃木皮饰面；3、油漆：采用台湾大宝油漆,五底三面油漆工艺；4、五金件：采用海福乐牌五金配件。 | 18 |
| 5 | 会议椅  | 常规 |

|  |
| --- |
|  |

 | 1、定型板：依据人体工程学原理设计，板材承受压力达300KG，并经过防潮、防腐防虫化学外理，湿度为5%—11%；2、面料选用优质西皮，防潮、防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好，手感柔软，纹理细腻，富有弹性；3、坐垫及靠背，低燃性成型海绵(密度≥45kg/m3,回弹率≥50%)，回弹力好，软硬适中，不变形；4、实木框架。 | 162 |
|
| 6 | 茶水柜 | 1200\*400\*800 | L]{%6~4$UX76UKU4I$(OOBW | 1、基材:中密度纤维板基材(密度≥750kg/m3,游离甲醛量≤9mg/100g)，所有板材经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率低于9%，吸水厚度膨胀率小于3%；2、表面：采用国产优质0.6mmAAA级胡桃木皮饰面；3、油漆：采用台湾大宝油漆,五底三面油漆工艺；4、五金件：采用海福乐牌五金配件。 | 2 |